[附件](http://www.ncysfybj.com/uploads/allimg/file/20200731/20200731173358_39597.doc" \t "http://www.ncysfybj.com/xinwendongtai/caigouxinxi/20200731/_blank)

[技术参数、采购数量及预算控制价](http://www.ncysfybj.com/uploads/allimg/file/20200731/20200731173358_39597.doc" \t "http://www.ncysfybj.com/xinwendongtai/caigouxinxi/20200731/_blank)

**一、技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术性能基本要求** |
| 1 | **牙科综合治疗机** | (一)设备性能要求:  1.产品获ISO9001：2008，CE质量认证。  2. 可旋转式，下挂架结构，整机注塑工艺。  3．控制系统均为触摸控制，整机全电脑控制，一体式结构无外露地箱。保证下水更畅通。  ★4. **动力系统采用进口直流静音快速**电机传动。  ★5. 上置隐藏式内置两用水切换装置，自动增泄压纯净水装置，便于切换。  6．三组记忆位，均为触摸式控制  7．触摸式开关控制各动作。内置式LED观片灯。  8．整体陶瓷痰盂，可拆卸消毒，箱体和痰盂均可90度侧旋转。满足四手操作。  ★9.器械盘配透明防污罩可更换。  10,牙科椅身和靠背均设有安全自动保护装置。  11．前倾式双扶手设计。便于老人或行动不便者上下。  12．双层器械盘，配有成型透明可更换防污罩。  13．三折式头枕设计，可伸缩锁紧，高度可调节，头枕搭扣式连接结构。  14.踏板式复合脚开关，可控手术灯，升，降，俯，仰，清洁气等功能。  15．椅面压注成形，座垫，靠背，无缝可更换。  16．二折式助手架，预留有光固化机位，设有可控椅位等多位操作键。  ★ 17.主控手机枪架可90度旋转和隐藏，预留有洁牙机位。  18．18孔LED双色可选口腔冷光灯，光强12极可调，手动或感应式操作可自由切换。  19．痰盂，漱口水位四种模式设定。  (二)主要配置要求:  1.按压式取换车针高速手机 2支  2.标准四孔低速手机(含直,弯手机) 1套  3．直，弯三用抢 2支  4．内置液晶LED低压观片灯光 1套。  5．LED18孔双色感应可调冷光灯 1套  6．医生坐椅(大转角不锈钢支架) 1套  7．隐藏式内置式两用水装置 1套  （三）其它要求  1. 所供产品负责安装,调试,使用培训。  ★ 2.所供产品应具备400-免费服务电话  3．所供产品企业设有服务网点,故障2小时响应，24小时可到场处理。  4.所有维修零配件提供年限10年以上 |
| 2 | **根管长度测量仪** | **一、功能**  1、配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示针在根管中的轨迹；  2、基于多频独立网络测量技术，自动校准保证了测量的准确度；  3、锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染；  4、电池可充电，不必反复更换电池；  5、可折叠，方便调整视角。  6、设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离  **二、设备安全分类**  1、按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备；2、按防电击程度分类：BF型应用部分；  3、对进液防护程度：普通器材（IPX0）；  4、按运行模式分类：连续运行设备。  **三、主要技术参数**  1、电池：3.7V/750mAh  2、电源适配器：~100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz  3、输出信号电压：≤～200mV  4、输出信号频率：400Hz和8kHz  5、功耗：≤0.5W  6、显示：4.5寸LCD屏  7、声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示  **四、主要配置**   1. 主机：1台 2. 测量线：1根 3. 锉夹：4根 4. 唇挂钩：5个 5. 探针：2根 6. 电源适配器：1个 7. 测试器：1个 |
| 3 | **根管预备机** | **一、功能**  主要用于根管治疗过程，是根管预备阶段根管成形和清理的设备，帮助牙科医生完成根管治疗。  **二、特点**  1、采用高性能无刷电机，扭力大，寿命长，转速高，噪音小，发热少，输出更精准，更稳定，更高效。  2、超迷你6:1减速比弯机头，360°可旋转，使治疗更方便，口内视野更开阔。  3、采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针。  4、往复模式角度每10°可调，精准的往复角度控制减少器械分离的风险，预备更高效。  5、无线手柄，操作更自如。  6、十种自定义程序和内置多种主流锉系统。  7、扭矩和速度范围宽，转速100-1200rpm，扭矩0.4-5.0Ncm。  **三、设备安全分类**  1、按运行模式分类：连续运行设备  2、按防电击类型分类：带内部电源的II类设备  3、按防电击程度分类：B型应用部分  4、对进液防护程度：普通器材（IPXO）  **四、技术参数**  1、电源输入：AC100-240V,50/60Hz，0.4A Max  2、电源输出：5.0V/1A  3、手柄电池：3.7V/2000mAh 可充电锂电池  4、转速：100-1200rpm  5、扭矩：0.4-5.0Ncm  **五、主要配置**  1、底座：1个  2、手柄：1个  3、弯手机：1个 |

**二、采购数量及预算控制价**

1.牙科综合治疗机(数量1台预算控制价58000.00元）

2.根管长度测量仪（数量1台预算控制价7350.00元）

3.根管预备机（数量1台预算控制价8300.00元）